
南平市建筑施工安全生产标准化(交流)
项目评价管理办法（2026版）
第1章  总  则

第一条  为深入推进建筑施工安全生产标准化工作，规范南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目（以下简称“市级标准化（交流）项目”）评价，提升全市建设工程项目施工安全管理水平，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则》（2022年版）等相关法规和文件，特制定本办法。
第二条  本办法适用于南平市建设工程质量安全协会（以下简称“协会”）会员单位在南平市行政区域内承接的房屋建筑和市政基础设施工程。
第三条  协会负责全市范围内市级标准化（交流）项目的评价工作。
第四条  协会负责组织市级标准化（交流）项目的评价工作，并成立南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目评价委员会具体执行，评价工作每年开展一次。
第五条  评价坚持公平、公开、公正和择优的原则。评价方式实行创建申报、项目自评与项目评估相结合。
第二章 申报条件及程序
第六条  创建市级标准化（交流）项目的规模应符合下列条件之一： 
（一）项目建筑面积5000m2或合同造价1000万元以上的房屋建筑工程；
（二）项目合同造价2000万元以上的市政基础设施工程；
（三）向省级有关部门推荐标准化学习(交流)项目的房屋工程建筑面积须达到10000 m2以上或合同造价5000万元以上，市政基础设施工程造价在5000万元以上。向国家级有关部门推荐标准化学习（交流）项目的房屋工程建筑面积须达到25000 m2以上，市政基础设施工程造价在8000万元以上。
第七条  符合上述条件的项目可申报列入“南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目创建工程”（以下简称“创建项目”）。施工单位应在工程项目开工后三个月内向协会提出申请，并提交以下材料：
（一）《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目创建申报表》（附件1）；
（二）申报项目的施工许可证；

（三）创建市级标准化（交流）项目策划书一份。

第八条  协会收到施工单位的创建申报材料后，在10个工作日内提出审查意见，对符合条件的，列入创建项目，并在协会网站上公示。
第三章  创建过程检查
第九条  创建项目应严格参照国家有关规范、标准及参考《福建省建筑施工安全生产标准化示范图集》，对项目部创建市级标准化（交流）项目进行详细策划，并按照策划书组织施工。
第十条  创建项目由申报单位向协会提交《过程指导评估申请表》（附件3），协会组织专家评估组对每个创建项目在施工周期内进行两次现场评估（原则上房建项目第一次在基坑支护完成或基础施工完成阶段前后，第二次在主体施工封顶阶段前后；市政基础设项目第一次在基础施工阶段，第二次在主体施工阶段）。
第十一条 所有检查评估，均依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行评分：
（一）参加评估的工程施工过程中项目每月自评结果和
企业每季度检查结果均应达到85分以上；
（二）凡是在过程评估后评分低于80分的，取消其创建资格；
（三）评估各分项评分及总分均达到85分以上的，可推荐参加省级标化交流项目。

第四章  推荐工作
第十二条  根据创建项目的实际进展情况，结合过程评估中评分达80分及以上的项目，可参与本年度的评价工作，于每年12月20日前完成。参评项目应同时满足以下条件：
（1） 符合第六条、第七条的规定和要求；
（2） 项目已完工、安全生产标准化自评结果为优良；
（3） 属地安全机构对本项目的考评结果为合格及以上；
（4） 施工现场安全防护措施已实行定型化、工具化、标准

化。
第十三条  创建项目施工过程存在下列情形之一的，取消评价资格： 
（一）发生一般及以上建筑施工生产安全事故的；
（二）使用国家或市级主管部门明令禁止或淘汰的设备设施的；
（三）建筑施工现场存在安全、环境隐患，被住房城乡建设行政主管部门或其委托的安全监督机构责令全面（局部2次）停工改正的，或被行政处罚的，造成较大社会负面影响且受主管部门行政处罚的环保、火灾、治安案件等，或其他事件；
（四）发生侵害劳动者职业安全健康权益等事件；

（五）过程评估结果低于80分；

（六）存在其他违法违规或不良行为的。

第十四条  参加评价的项目，施工单位应提交以下材料：
（一）《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目自评申请表》（附件4）；
（二）《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目评价申报表》一式四份（附件5）；
（三）项目施工许可证或开工报告批复文件（复印件）；
（四）项目考评主体的考评结果告知书（限工程项目监管系
统上下载的项目考评结果告知书复印件）；

（五）项目建筑施工安全生产标准化的做法、经验和成果材料（如现场照片或录像）的U盘，标明项目名称、施工企业及联系人电话，PPT格式文件材料，编制内容参照（附件6）；
（六）项目施工现场图片应如实反映现场施工场景和安全生产标准化施工水平，不得引用、抄袭，一经发现弄虚作假，取消评选资格。

第五章  评  价
第十五条 评价委员会成员从南平市建设工程质量安全协会安全专家库中遴选，设评价委员会主任1名，成员4名。评价专家与申报项目及其施工单位、监理单位存在隶属关系或其他可能影响公正评价利害关系的，应当主动申请回避；如发现专家属于上述情形，不得参与该项目的评价工作，其空缺名额应当从专家库中重新随机抽选补足。
评价委员应认真核查承建单位提交的评价资料，并结合过程检查情况，实事求是地提出评价认定意见，当评价意见出现分歧时，实行少数服从多数的表决原则；如双方票数相等、无法形成多数意见时，由评价委员会主任作出最终裁定。
第十六条 市级标准化（交流）项目评价的结果由协会在网上进行公示，接受社会监督，公示时间为5个工作日；对公示期满且没有异议的项目，由协会发文公布。
第十七条 过程评估满足有关条件的，优先向省级协会或有关部门推荐参评相关荣誉。
第六章  附  则

第十八条  施工企业应实事求是申报，不得弄虚作假，不得漏报、谎报、瞒报生产安全事故。对违反者予以取消项目评价资格、撤销市级标准化（交流）项目称号，予以通报，并视情节轻重，给予申报单位暂停一年申报资格。
第十九条  评价人员应秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正之风，对违反者按有关规定予以处理。
第二十条  本办法由南平市建设工程质量安全协会负责解释。
第二十一条 本办法自2026年7月1日起施行。
附件：1.《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目创

建申报表》

2.《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目评   
价一票否决项》

3.《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目过

程指导评估申请表》
4.《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目自

评申请表》
5.《南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目评

价申报表》
6.PPT格式文件材料内容
7.《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇
总表》
附件1

南平市建筑施工安全生产标准化（交流）

项目创建申报表

项目名称：                              

项目地点：                                

申报单位：                         (盖章)
申请日期：         年      月      日

南平市建设工程质量安全协会制
	项目名称
	

	开工日期
	
	合同工期
	
	施工许可证

号码
	

	工程规模
	
	工程造价
	
	结构类型
	

	建设单位
	

	勘察单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	资质等级
	
	安全生产许可证书号码
	

	施工单位

法人代表
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	资格证书

号码
	
	联系电话
	

	项目专职

安全员
	
	岗位证书

号码
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	资质等级
	

	总监理

工程师
	
	资格证书

号码
	
	联系电话
	

	建 设 单 位 ：

（公 章）

年   月   日

	南平市建设工程质量安全协会意见：
（公 章）

年   月   日


注：本表一式四份：施工单位、南平市建设工程质量安全协会各两份。

附件2

	工程名称：
	形象进度
	

	施工单位：
	项目经理
	

	监理单位：
	项目总监
	

	序号
	直接否决项目
	评价情况

	1
	总承包及所有专业承包单位持有效安全生产许可证。
	符合□  不符合□

	2
	参照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》、《福建省建筑施工安全防护制作安装标准示范图集》、《福建省市政工程施工标准化管理指南》，使用定型化、工具化、标准化安全防护设施，主要包括洞口、临边防护、电梯井口防护门、卸料平台防护门、安全通道、钢筋加工场等防护棚 。
	符合□  不符合□

	3
	建立分部分项工程标准化施工样板，对模板、外脚手架、钢筋安装、砌体以及屋面、外墙、室内装饰装修、道路试验段等各道工序做法进行施工现场实体样板展示，且工程实体按照样板展示要求施工。
	符合□  不符合□

	4
	建筑工地办公区、作业区、生活区分开设置。
	符合□  不符合□

	5
	工地办公和民工宿舍（采用活动板房）高度不能超过2层，且符合消防要求，当采用金属夹芯板材时，其材料的燃烧性能等级应为A级
	符合□  不符合□

	6
	施工现场出入口设置洗车台，配置车辆冲洗设施，废水经三级沉淀池沉淀后排入市政排水管网，做到排水通畅、净车出场。
	符合□  不符合□

	7
	对进场安全网、钢管及扣件进行检测且有合格检测报告，且符合闽建建〔2015〕23号文件要求。
	符合□  不符合□

	8
	施工用电使用3C认证配电设施。
	符合□  不符合□

	9
	外脚手架应符合闽建建〔2015〕23号文件要求，且外侧安全网阻燃、全封闭、整洁卫生。
	符合□  不符合□

	10
	落地脚手架和底层模板支撑其基础按规范规定处理。
	符合□  不符合□

	11
	建筑起重机械安装应符合闽建建〔2015〕23号文件要求，且还应符合有关规范、标准及规定，安装完毕及时办理验收及使用登记手续。
	符合□  不符合□

	12
	施工现场主要道路及材料加工区地面硬化处理、材料分类码放整齐、场区整洁卫生。
	符合□  不符合□

	13
	模板支架搭设应符合闽建建〔2015〕23号文件要求，且还应符合有关规范、标准及规定。
	符合□  不符合□

	14
	施工现场按规定落实扬尘防控、噪声控制、渣土运输等措施，未被环保、住建等主管部门行政处罚。

	符合□  不符合□

	15
	未发现《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》所列情形之一。
	符合□  不符合□

	建设单位项目负责人（签名）：                     职务：

监理单位项目负责人（签名）：                     职务：

施工单位项目负责人（签名）：                     职务： 

评 估 组      组长（签名）：                     职务：

评 估 组 成 员    （签名）：                                                                                          
                                                                    年    月    日

	备注：1、参评项目出现以上一票否决项目之一的，将取消市级标准化优良项目参评资格；一票否决项目可根据每年建筑施工标准化建设重点目标任务适时调整发布。2、评估组的检查考核，应经建设单位、监理单位、施工单位项目负责人和评估组3人以上签字确认。


南平市建筑施工安全生产标准化（交流）项目评估一票否决项
附件3

南平市建筑施工安全生产标准化（交流）

项目过程指导评估申请表

	工程名称
	

	形象进度
	

	开工日期
	
	竣工日期
	
	施工许可证

号码
	

	工程规模
	
	工程造价
	
	结构类型
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	总监
	
	联系电话
	

	施工单位意见：

（项目章）

年   月   日

	监理单位意见：

（项目章）

年   月   日

	南平市建设工程质量安全协会意见：

（公 章）

年   月   日




注：本表一式三份：施工单位、监理单位、南平市建设工程质量安全协会各一份。
附件4

南平市建筑施工安全生产标准化（交流）

 项目自评表

项目名称：                              

项目地点：                                

自评单位：                    （项目部盖章）

提交日期：          年     月    日

	项目名称
	

	开工日期
	
	竣工日期
	
	施工许可证

号码
	

	工程规模
	
	工程造价
	
	结构类型
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	资质等级
	
	安全生产许可证书号码
	

	施工单位

法人代表
	
	联系电话
	

	历任项目负责人
	
	安全生产考核合格证书（B证）编号

号码
	
	联系电话
	

	
	
	安全生产考核合格证书（B证）编号

号码
	
	联系电话
	

	项目专职

安全员
	
	岗位证书

号码
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	资质等级
	

	总监理

工程师
	
	资格证书

号码
	
	联系电话
	

	专业分包

单位一
	
	项目负责人
	

	专业分包

单位二


	（公 章）
年   月   日
	项目负责人
	

	专业分包

单位三
	
	项目负责人
	

	专业分包

单位四
	
	项目负责人
	

	项目

自评

结果
	本项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等进行自评，平均得分值（     ）分，评定等级为：      。

（公章） 
                                         年   月   日



	监理

单位

意见
	（公章）

年   月   日



	建设

单位

意见
	                            （公章）

                            年   月   日




 注：本表由福建省建设工程监管一体化平台系统自动生成。
附件5

南平市建筑施工安全生产标准化（交流）
项目评价申报表

项目名称：                           

项目地点：                             

申报单位：                     (盖章)
申报日期：           年     月     日

	项目名称
	
	形象进度
	

	开工日期
	
	竣工日期
	
	施工许可证

号码
	

	工程规模
	
	工程造价
	
	结构类型
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	

	资质等级
	
	安全生产许

可证书号码
	

	施工单位

法人代表
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	资格证书

号码
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	资质等级
	

	总监理

工程师
	
	资格证书

号码
	
	联系电话
	

	安全监督机构
	

	监督负责人
	
	联系电话
	

	施工单位意见：

（公 章）

年   月   日



	监理单位意见：

                                                        （公 章）

年   月   日



	建设单位意见：

（公 章）

年   月   日



	创建标准化（交流）项目所采取的措施及成果（可另附）：

（公  章）

年   月   日


注：本表一式四份：施工单位、南平市建设工程质量安全协会各两份。
附件6

PPT格式文件材料内容（结合施工现场实际按下述要求提供客观事实影像资料）：

1、工程项目概况和工程项目施工各阶段现场总体形象；

2、安全施工
（1）基坑：基坑支护、基坑集（排）水、基坑临边防护、基坑定型化上下通道；

（2）外架：落地架基础、架体立杆间距、扫地杆、悬挑架的悬挑梁设置及锚固、外架整体形象、架体与主体间的防护、脚手板、连墙件、密目网、剪刀撑设置、附着式升降脚手架支座和吊挂座；
（3）模板工程：模板支撑体系、高支模板工程、立杆基础、扫地杆、水平杆及剪刀撑设置情况、主次梁和板立杆顶部可调支托设置；

（4）施工升降机：基础及围栏、附墙装置、安全装置、进料口防护、卸料平台防护、卸料平台脚手板及临边防护；

（5）塔式起重机：基础及围栏、附墙装置、安全装置、塔吊转料平台；

（6）施工用电：配电室、三级配电情况、线路架设、用电防护；

（7）安全通道、楼层、楼梯间、电梯井口和预留洞口防护，钢筋加工棚等；

（8）消防安全：施工现场及临时设施的消防安全（消防制度、设施和器材）；临时设施活动板房使用的彩钢夹芯板；

（9）钢筋、模板、砌体、抹灰等施工，管道架设等施工小机具和架具。

3、文明施工
（1）围档（墙）、大门、门卫室、排水沟、集水井、创建工程牌匾、五牌一图、导向牌、重大危险源告示牌、安全标识牌、宣传栏；

（2）人员出入监控、安全区域监控、设备监控等设施；

（3）场地及道路硬化、环境卫生、材料堆放；

（4）办公室、职工宿舍、食堂、厕所、沐浴室、吸烟及饮水点等（受场地限制，临时设施中的宿舍、食堂、沐浴室未设置的可以不提供图片）；

（5）现场环保和绿色施工设施：喷淋、硬化、粉尘监控与防护、垃圾集中排放与处置、洗车台及三级沉淀池、厨房油水分离池、厕所化粪池等。
附件7

建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表（＿年＿月）
建筑施工企业名称：                                                              自评机构检查时间:    年    月   日

	施工项目

名称
	建筑

面积

（㎡）
	结构

类型
	总计得分（满分100分）
	项目名称及分值

	
	
	
	
	安全管理（满分10分）
	文明施工（满分15分）
	脚手架（满分10分）
	基坑工程（满分10分）
	模板支架（满分10分）
	高处作业、有限空间、动火作业、三宝四口五临边（满分10分）
	施工用电（满分10分）
	物料提升机与施工升降机（满分10分）
	塔式起重机与起重吊装（满分10分）
	施工机具（满分

5分）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	整改情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自评机构自评意见：

	建设单位监督检查意见
	建设单位项目负责人：        时间：
	监理单位监督

检查意见
	总监理工程师：     单位公章或专用章     时间：

	自评单位（建筑施工

企业）
	单位公章或专用章        时间
	施工项目负责人
	
	资格证书

号码
	


本栏评分说明：高处作业、有限空间、动火作业、三宝四口五临边，各分项工程均以10分计，任何一项存在明显缺陷按最低分分项工程计算。
 


